프로그램 자체 테스트 내역서

주관테스터 : 원영진(TTA CSTS)

1) 테스트 개요

→ 연구계획단계에서 설정된 아래 성능지표에 대한 자체 테스트 수행

1) 내륙 전체 유역 계산 소요시간

→ (입력 자료수) 10분 간격 레이더 파일 144개 (1일)

→ (총 격자수) 41894(한강)+17916(금강)+31748(낙동강)+15920(영산섬진강)=107478

→ (총 소요시간) 491.984초

2) 1개(10분) 입력 파일 대상, 1개 격자(CELL) 계산 소요시간

→ 491.984/144/107478 = 3.179×10-5 초

3) 제주도 Testbed(TB) 유역 격자수

→ 117 x 192 = 22464 Cells (아래 격자 Header에서 파악 가능)

ncols        117

nrows        192

xllcorner    902800.000000000000

yllcorner    1485800.000000000000

cellsize     100.000000000000

4) 제주도 TB 유역 전체 계산 소요시간으로 환산

→  3.179×10-5 × 22464 = 0.71초 / (1격자 1입력)

5) 제주도 TB 유역 1일 입력 자료 사용 시(관측+예측) 소요시간

→ 0.71 × 144 = 102. 24초 (= 1.7분)

6) 계산 화면 예시

7) 테스트 컴퓨터 사양

→ (프로세서) Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz   2.39 GHz(2 프로세서)

→ (설치된 RAM) 64.0GB

→ (OS) Windows 11 Pro for Workstations