ndg_csv_v20220516
	아직 하천일람. 면적 등 처리 하기전
	천개 정도 하천영역중 약 20개 정도 특이 상황에서는 아직 미구축

ndg_csv_v20220519_0824
	하천일람 정보 구축 및 CSV에 반영
	격자별 소속 하천영역 구분 정보에서 주변 정보 수작업 확인후 조정함. 
		2020400 영역으로 지정, rrrccc=386409 
		2022250	318384
		2024180	280294
		2025680	250322
		2720930	212326 등
	추후 제작 예정 하천영역 : 2420130,2720770,2020550,2620940

ndg_csv_v20220519_2125
	QGIS 용 가시화 파일(CSV) 구비
	흐름 정보에서 발견한 오류 보정 
	추가 처리한 하천영역 2020550,2620940 
	추후 처리예정 하천영역 : 2420130,2720770 
                 (이 두개 영역은 외부에서 받은 하천 영역 data에서 결함이 발견됨)

ndg_csv_v20220610
	범위 : 낙동강 권역

	흐름 정보에서 발견한 오류 보정
	outlet 위치 조정후 재산출 (영역 2021260에서 rrrccc=336327 -> 369327)
	*v20220519 와 비교시. 2021260 영역의 CSV 정보에서만 변경이 발생했슴.

korea_csv_v20220611
	범위 : 전국 권역

	처리중에 오류발생하는 지방하천영역은(약 60여개) SKIP하고 제작
	하천일람 정보 (BAO(면적),STL(길이)) 아직 적용전

korea_csv_v20220612
	범위 : 전국 권역

	하천일람 정보 (BAO(면적),STL(길이)) 적용 

korea_csv_v20220613
	1026660,사미천을 배제(그외에도 아래 보완 처리 대상은 오류로 보임)

korea_csv_v20220616_0440
	범위 : 전국 권역
	
	변경 사항 : 
		- 1026660,사미천 등 수십개 지방하천 영역에 대한 CSV 추가 제작
		- 흐름 방향 다수 보정
		- 1025640,굴포천 등에서 하천일람에서 면적,거리 추출 안되는 경우 null 표시가 아니라 ? 표시로 표현
		- 구버전 하천일람에서 면적, 길이 정보 확인하여 적용
			1120410(신궁천),2021510(화신천),2420100(무계천),3023100,3024410,3320560 
			-- 정보 이동중 : 
			https://docs.google.com/document/d/1a11KNx4QW3KR45Tfa3t9X1_ITPQ6T7Vx9UydvRChLxI/edit

	파악된 문제점
		- 처리 누락 2건 지방하천.  (2720050,동천 , 4121400,부황천)
		- 1025640,굴포천은 하천일람에서 길이,면적 정보 확보 안됨


korea_csv_v20220617
	범위 : 전국 권역
	
	변경 사항 : 
		- 3020010,금강 에서 FLA 등 너무 길어서 짤린 증상. 수정. 
			FLN 36개 이상인 경우 발생
			전수 검사 했고. 현재 구축 CSV 중에서 3020010,금강에서만 FLN 36 이상이 발생하고 있음
			즉 다른 지방하천에서는 영향없음
		
korea_csv_v20220617_접경지4건
	범위 : 사미천 등 접경지 부분 4개 지방하천만 별도 생성

korea_csv_v20220622_52건만.csv
	범위 : 1010010의 경우 등 52건 (하천 흐름이 복잡하여 수작업이 필요한 영역)
		https://docs.google.com/presentation/d/1HVOJ7rxFTrMbg5cB9r8YF1EzWQHOco8NTaLpj3wvk6c/edit#slide=id.g13562145b17_0_65	
	변경 사항 : 
		- 하천일람의 면적,길이 사용시 쉼표 제거하고 기입.
		- FD 강제 조정하여 시도. (outlet 방향으로 FD 설정 아닌. 육안으로 지방하천 및 주변 상황 확인후 조정)
		- 일반 격자에서 (즉 R 아니고 O도 아닌 격자) R 경유 없이 O로 들어가는 경우에는 FLN에서 -1 기입)
			https://docs.google.com/presentation/d/1HVOJ7rxFTrMbg5cB9r8YF1EzWQHOco8NTaLpj3wvk6c/edit#slide=id.g1200d6beef1_0_0
			
korea_csv_v20220801
	범위 : 전국 권역
	
	변경 사항 : 
		- 6/17 별도 제작했던 사미천 등 접경지 부분 4개(1013100,1016110,1022800,1026660) 관련
			- 사미천 : Global Data 적용함. 이때 main stream만 사용하여 다시 제작함
			- 그외 3개는 지방하천 DATA 사용하여 다시 제작함
			
		- 6/22 별도 제작했던 하천 흐름 복잡한 52건 지방하천을 포함하여 전국 다시 제작함
		
korea_csv_v20220801_patch_1020700_v20220803
	korea_csv_v20220801	에 대한 보완 data 1020700 딱 1개 영역만 제작됨

	* 1020700 의 경우 외부 data 인 지방하천 shp data에서 누락이 발견됨. 이를 또 다른 외부 data (KRF) 사용하여 보충하여 보정함

korea_csv_v20220804_일부분
	KICT 2022.8.3 이메일 이슈(FLN -1 등장) 관련 보완  (낙동강 , 영산섬진강 , 금강)
	
korea_csv_v20220804
	KICT 2022.8.3 이메일 이슈(FLN -1 등장) 관련 보완 (전국)

korea_csv_v20220825_patch.csv
	KICT 2022.8.25 도림천(1025540) 이메일 이슈 (CELL 1칸 추가)
	추가적으로 일부 하천 영역에 대한 CSV 정보 재구성.(data 보완,오류 수정 등)  1025560,2220550,2220560,3021500,3120710,3120720,1420020

korea_csv_v20220915_patch.csv
	KICT 2022.9.13 이메일 (달천) 이슈
	하천영역 1개 재구성 1010870

공통 참고 사항

	- 입력 데이터 오류 관련
		- (2022.8.2 추가 메모) , 	지방하천 영역 SHP에서 2220110,2220120 두개 code가 서로 뒤집혀 구축된 것으로 보임

	- 하천일람(2021.10.25 황석환 박사님의 이메일)을 참고하여 전국 CSV 작업시. 낙동강과 달리 두가지 특이 사항이 발견됨

		- 한탄강,화강,사천 등 10여개에서는  유역면적 기입칸에 2개씩 면적이 기입됨. 이중 첫번째 값을 사용중.

		- 4개는 (영평천,백곡천,조천,길산천) 하천코드가 2개씩? 14자리? 기입되어 있음
			두개 코드에 대하여 같은 값을(면적,길이) 사용하도록 구성함
		
		-- DATA NOISE 관련은 여기 문서로 정보 이동함 : 
			https://docs.google.com/document/d/1a11KNx4QW3KR45Tfa3t9X1_ITPQ6T7Vx9UydvRChLxI/edit
			
	- 생성에서 배제된 부분
		- 2022.8.4 현재... 5개(2420130,2720770,4021390,2720060,4129350) 지방하천은 제작에서 생략하고 있음. 입력 데이터에 있어서 특이사항 등 
